1 поверх:

ОКонный Блок 600х1400(h) – 1 шт открывание на проветривание горизонтальное 4-16-4

ОКонный блок 1500х1850(h) – 1 штразделено напополам, правое открывание 4-16-4  
Дверной блок 1000х2050(h) – 2 шт левое Сендвич-сендвич 24 мм  
ОКонный блок 1200х1800(h) – 4 шт разделено напополам, правое открывание 4-16-4  
ОКонный блок 1200х1800(h) – 2 шт разделено напополам, правое открывание 4-16-4

2 поверх:

ОКонный Блок 1000х500(h) – 10 шт открывание на проветривание 4-16-4

ОКонный Блок 800х1400(h) – 3 шт глухое. 4-16-4

ОКонный Блок 1400х2600(h) – 1 шт разделено напополам, правое открывание 4-16-4  
ОКонный Блок 1450х2800(h) – 6 шт разделено напополам, правое открывание 4-16-4